{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["汇总"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"汇总","index":0,"n_rows":52,"n_cols":5,"rows_kept":52}
["序号","共通规格","2023年度预估需求数量","未税单价限价","未税总价限价"]
[1,"彩膜10um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",294,170,{"$f":"D2*C2","v":49980}]
[2,"蚀刻1um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",657,152,{"$f":"D3*C3","v":99864}]
[3,"蚀刻3um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",324,152,49248]
[4,"蚀刻3um PTFE过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",232,640,148480]
[5,"彩膜3um PTFE/PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",306,256,78336]
[6,"成盒厂 PI,滤膜材质为ECFTE，精度3um，直径为150mm，接口为334平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm",78,885,69030]
[7,"彩膜0.003um PTFE过滤芯 \nD69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM-涂布",64,208,13312]
[8,"彩膜0.003um PTFE过滤芯 \nD69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM-曝光",28,208,5824]
[9,"成盒0.003umPTFE过滤芯滤芯\n外壳材质：PP材质，O-ring材质：EPDM,接口222平头，长度:254mm，直径（Φ）：69mm",4,208,832]
[10,"薄膜0.003um PTFE CDA过滤芯 D69/L10，接口222平头,密封圈材质EPDM",48,208,9984]
[11,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D69/L10，接口222平头,密封圈材质EPDM",96,208,19968]
[12,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头\n",24,208,4992]
[13,"成盒厂 PI,精度0.2um，PP材质，接口为226平头，密封圈为Viton材质，直径83mm，长度254mm",17,115,1955]
[14,"彩膜涂布 0.2um PP过滤芯\nD83/L10，226平头 EPDM",102,115,11730]
[15,"彩膜涂布  4.5um PP过滤芯 D83mm/L10\" 226平头 EPDM",378,103,38934]
[16,"微影  4.5um PP过滤芯 D83mm/L10\" 226平头 EPDM",135,103,13905]
[17,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",26,103,2678]
[18,"微影1um PP TMAH过滤芯 10\"*Φ69，接口222平头",47,71,3337]
[19,"微影40um PP DIW过滤芯 10\"*Φ83，接口226平头",135,135,18225]
[20,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",15,330,4950]
[21,"微影0.1um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",101,330,33330]
[22,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 5\"*Φ70，接口222平头",66,315,20790]
[23,"蚀刻2um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",103,155,15965]
[24,"蚀刻0.2um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",229,620,141980]
[25,"蚀刻0.45um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",292,620,181040]
[26,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D83/L10，接口226平头,密封圈材质EPDM",68,620,42160]
[27,"微影0.2um PTFE 光阻过滤芯 162*Φ65，接口抛弃式",100,938,93800]
[28,"微影0.01um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",12,310,3720]
[29,"微影0.2um PTFE RINSE过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",48,308,14784]
[30,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 135*Φ57，接口116",44,540,23760]
[31,"蚀刻  微影 成盒 PI  彩膜涂布 HPMJ 0.2um 陶瓷过滤芯",70,7480,523600]
[32,"蚀刻 微影  涂布 CELL PI HPMJ  1um SUS过滤芯",36,8180,294480]
[33,"微影0.2um PES TMAH过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头",165,240,39600]
[34,"微影0.2um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",126,430,54180]
[35,"彩膜0.5um PP过滤芯  D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",438,170,74460]
[36,"彩膜0.2um PP过滤芯  D131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",18,195,3510]
[37,"彩膜涂布 1.5um PP过滤芯 D71.5/L174.5mm，囊式滤芯1/4“ SW",822,300,246600]
[38,"彩膜涂布 RGB-Rework100umPP材质过滤滤芯 D266/L508",84,54,4536]
[39,"成盒厂 ODF 滤膜 PTFE，外壳 PFA，进出口规格 1/8＂SW",436,550,239800]
[40,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度1um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",34,432,14688]
[41,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度1um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",34,469,15946]
[42,"成盒厂 PI,滤膜材质为PS，精度0.2um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm。",4,257,1028]
[43,"成盒厂 PI,精度4.5um，PP材质，直径150mm，长度254mm，接口为334平头，密封圈为Viton材质",48,222,10656]
[44,"切裂工程科，精度：10um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm， 长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",48,41,1968]
[45,"切裂工程科，精度：3um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm，长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",72,41,2952]
[46,"气化-0.2u-PTFE滤膜/PFA外壳-L10\"/D68mm-222平头-铁氟龙包氟",110,2750,302500]
[47,"水处理-3um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",1296,39,{"$f":"D48*C48","v":50544}]
[48,"水处理-1um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",246,70,17220]
[49,"水处理-0.1um-PES-L40\"/D68-222/尖尾-EPDM",360,698,251280]
[50,"纯水离子交换纯化滤芯 22寸 2 PACK 0190-74559",8,7800,62400]
[{"$nulls":3},"未税总价",{"$f":"SUM(E2:E51)","v":3428841}]