{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[5,0,5,6]]}
["序号","品名","规格（W*D*H)）","图片","单位","需求\n数量","参数"]
[1,"卡位/屏风工作位","W1400*D1500*H1200",null,"位",15,"屏风採厚薄结合的形式，台面上分两截，下部为钢板，上部为钢制包布面板及玻璃。\n1. 屏风板：薄屏风尺寸：厚度3.2cm、充度150cm、高度120cn：厚屏风尺寸：厚度5.2cm、宽度140cm，高度120cm；优质铝合金磨具成型边框及龙骨，壁厚为2.2mm以上：不易刮花，表面采用环保静电喷粉处理工艺；\n2.屏风风格：海屏风：下部75cm采用冲细孔/万凸吸音钢板（宝钢0.8mm厚SPCC)，具吸音降噪功能，表面采用环保静电喷粉处理工艺；中部20cm钢制包布面板采用无胶水扪布，采用高端布绒，防静电，不易褪色，经纬线平直，无脱线。上部25cm材料采用雾面玻璃屏风，四周镶铝合金边以及缓冲胶条，磨砂玻璃细腻均匀。\n厚屏风：下部75cm采用沖细孔/方凸孔吸音钢板(宝钢0.8mm厚SPCC)，具吸音降噪功能，表面采用环保静电喷粉处理工艺；上部45cm钢制包布面板采用无胶水扪布 （无胶水、环保)；\n3.台面板：基材採知名品牌中密度板(防火、防潮，耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染，达到GB/T 11718-1999标准或欧标E1級中密度环保板甲醛释放量≤0.15g/kg)：面材具阻燃、耐酸碱、耐磨、防水，浅木纹色封边：采用德国 “瑞好”PVC封边条厚度为≥2.5mm， 四周均需要封边，转角为折弯处理；\n4. 桌脚：金属台肉表面经酸洗、磷洗、静电粉沫喷涂，颜色牢固，不易刮花；\n5. 强弱电：屏风腰部174H加高铝合金线槽，拆装方便，多次拆卸不易脱落、 不易变形，每个工作位预留4个国标86插座孔，线槽内强弱电有效分离，避纪短路。\n"]
[2,"活动柜","400*530*600",null,"个",15,"1.尺才：三抽，400*530*600：\n2.颜色：表南采用环保静电喷粉处理工艺，柜身色泽为白色，防划耐胜：\n3.材质：采用宝钢一级碳钢冷轧钢板，一级冷轧电镀碳钢钢板 《宝钢SPCC一级冷轧碳钢钢板）符合 JIS G3141标准，厚度为7mm以上：通过国际ISO2409/GB9286-88附着力及沖击力测试：抽屉柜外框结构，由整块钢板冲压一次成型，无缝边角设计。粉末品牌为阿克苏诺贝尔或杜邦，在喷涂粉末之前，工件需要经过七个缸的前置处理，目的是除尘、除油、除锈、表调及磷化，涂层完成平均厚度为0.6mm，光泽度>65%，硬度：2H 通过静止重力测试：1000N．十次。\n5.标准配置含铅笔盒，中央锁，文件分类条：活动柜具5轮防倒装置；"]
[3,"职员椅/\n办公椅","标准",null,"把",15,"进口气压棒，升降行程60-120mm，承受250kg压力以上，可承受30万次开降。意大利DONATI自负重底盘（根据人休重量自动调节反馈力），采用韩国3D多方位支撑网布、阻燃布艺。35~45KG/立万米一体成型阻燃性海棉、圆润、厚实、不变形。\n底座含支撑技术。PU聚丙烯扶手，抗冲击、抗拉伸。尼龙五星脚架。采用尼龙塑料纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。"]
[4,"沙发维修","标准",null,"张",2,"1、行政栋1层接待室三人座沙发，需整座更换，材质为超纤皮革，\n2、行政栋4层VIP包厢1三人座沙发，左侧扶手破损，需更换左侧扶手处，材质为超纤皮革，"]
["备注：\n    1、厂商报价需包含运输、上门安装；\n    2、保质期为8年，并提供终身维护服务"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}