{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["总表 ","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表 ","index":0,"n_rows":51,"n_cols":4,"rows_kept":51}
["序号","名称","预估数量","单价限价（未税人民币）"]
[1,"彩膜10um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",394,172]
[2,"蚀刻1um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",645,155]
[3,"蚀刻3um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",352,154]
[4,"彩膜3um PTFE/PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",265,900]
[5,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D69/L10，接口222平头,密封圈材质EPDM",84,211]
[6,"蚀刻2um PP过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",112,155]
[7,"蚀刻0.2um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",216,626]
[8,"蚀刻0.45um PES过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质EPDM",255,625]
[9,"蚀刻0.003um PTFE CDA过滤芯 D83/L10，接口226平头,密封圈材质EPDM",72,630]
[10,"彩膜0.5um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",822,190]
[11,"彩膜0.2um PP过滤芯 \nD131/L10，接口334平头 密封圈材质EPDM",24,205]
[12,"微影0.01um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",24,240]
[13,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头\n",36,255]
[14,"微影1um PP TMAH过滤芯 10\"*Φ69，接口222平头",37,75]
[15,"微影40um PP DIW过滤芯 10\"*Φ83，接口226平头",132,140]
[16,"微影0.1um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",88,440]
[17,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 5\"*Φ70，接口222平头",64,330]
[18,"微影0.01um PTFE N2过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",8,320]
[19,"微影0.2um PTFE RINSE过滤芯 118*Φ72，接口抛弃式",44,320]
[20,"微影0.2um PES TMAH过滤芯 10\"*Φ70，接口222平头",198,255]
[21,"微影0.2um PES DIW过滤芯 10\"*Φ85，接口226平头",115,445]
[22,"彩膜涂布 0.2um PP过滤芯\nD83/L10，226平头 EPDM",96,119]
[23,"彩膜涂布 微影  4.5um PP过滤芯\nD83mm/L10\"\n226平头 EPDM",514,108]
[24,"彩膜0.003um PTFE过滤芯 \nD69/L10，接口222平头 密封圈材质EPDM",95,255]
[25,"气化-0.2u-PTFE滤膜/PFA外壳-L10\"/D68mm-222平头-铁氟龙包氟",87,2780]
[26,"水处理-3um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",1218,40]
[27,"水处理-1um-PP-L40\"/D68-222/平尾-EPDM",245,75]
[28,"蚀刻3um PTFE过滤芯 D127/L10，接口334平头,密封圈材质FEP",230,641]
[29,"水处理-0.1um-PES-L40\"/D68-222/尖尾-EPDM",340,700]
[30,"成盒厂 PI,滤膜材质为ECFTE，精度3um，直径为150mm，接口为334平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm",65,900]
[31,"成盒厂 PI,精度0.2um，PP材质，接口为226平头，密封圈为Viton材质，直径83mm，长度254mm",26,119]
[32,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",30,278.74]
[33,"成盒厂 PI,滤膜材质为PP,精度4.5um，直径为83mm，接口为226平头，密封圈为Viton材质，长度254mm",22,440]
[34,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 135*Φ57，接口116",34,560]
[35,"彩膜涂布 1.5um PP过滤芯\nD71.5/L174.5mm，囊式滤芯1/4“ SW",1035,310]
[36,"彩膜涂布 RGB-Rework100umPP材质过滤滤芯\nD266/L508",112,55]
[37,"成盒厂 ODF 滤膜 PTFE，外壳 PFA，进出口规格 1/8＂SW",357,565]
[38,"成盒厂 PI,精度4.5um，PP材质，直径150mm，长度254mm，接口为334平头，密封圈为Viton材质",68,238]
[39,"切裂工程科，精度：10um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm， 长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",39,45]
[40,"切裂工程科，精度：3um， PP材质，无垫片，外径64mm， 内径：30,mm，长度：10英寸，接口：平切，无密封圈。",66,43]
[41,"彩膜涂布1um陶瓷滤芯 \nL500接头Φ31*17平头EPDM密封圈",4,8199]
[42,"蚀刻  微影 成盒 PI  彩膜涂布 HPMJ 0.2um 陶瓷过滤芯",61,7499]
[43,"蚀刻 微影  HPMJ 1um SUS过滤芯",24,8199]
[44,"CELL PI,HPMJ 1um SUS过滤芯",4,8199]
[45,"微影0.2um PTFE 光阻过滤芯 162*Φ65，接口抛弃式",98,950]
[46,"微影0.01um PTFE CDA过滤芯 101*Φ25，接口抛弃式",72,115]
[47,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度1um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",51,444]
[48,"成盒厂 PI,滤膜材质为PTFE，精度1um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为E-FKM材质，长度254mm",46,480]
[49,"成盒厂 PI,滤膜材质为PS，精度0.2um，直径为70mm，接口为222平头，密封圈为EPDM材质，长度254mm。",3,265]
[{"$nulls":3},{"$f":"SUMPRODUCT(C2:C50,D2:D50)","v":3511346.2}]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}